## 项目需求书

**本项目所属行业为工业**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数（mm） | 数量 | 单位 |
| 1 | ▲班台 | 规格：1800\*900\*750mm  基材：采用E0级优质环保实木颗粒板，甲醛释放量≤0.5mg/100g；密度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%饰面：采用三聚氰胺面板。  封边：采用优质PVC套色封边条，使用高温封边机自动封边。  五金配件：采用优质进口五金配件，均经过防锈处理。 | 5 | 张 |
| 2 | ▲班椅 | 规格：常规  ★2D软包皮饰面升降头枕  ★靠背坐垫采用优质进口特网  ★黑色尼龙+灰色尼龙软料背框  ★“鲸鱼尾”弹性腰靠，腰背联动弧度调节  ★3D升降扶手，上下前后左右调节  ★自载重三段锁定机构，2.0高档电镀钢管背支撑架  ★协强三级气压棒TUV认证  ★高强度350#铝合金脚  ★60黑色PU脚轮 | 5 | 把 |
| 3 | ▲班前椅 | 规格：标准中靠背  面料：选用西皮覆面，经防酸、潮、菌处理，耐磨，柔韧，透气性好；实木椅架，含水率≤9%。  基材：座采用≥42.0kg/m3。背部采用≥35.0kg/m3高密度泡棉，类似天然乳胶，回弹性能好，不变形.椅背为优质多层板高温压制成型。  弓形椅架360度可旋转。 | 10 | 把 |
| 4 | 沙发 | 规格：三人位  面料：选用高档布艺覆面，经防酸、潮、菌处理，耐磨，柔韧，透气性好；实木椅架，含水率≤9%。  基材：座采用≥42.0kg/m3。背部采用≥35.0kg/m3高密度泡棉，类似天然乳胶，回弹性能好，不变形。椅背为优质多层板高温压制成型。 | 5 | 个 |
| 5 | 椭圆茶几 | 规格：600\*400\*355mm  饰面：采用0.6mm橡木木皮。 基材：优质环保中密度纤维板。 油漆：采用环保型油漆，五底三面工艺。 | 5 | 个 |
| 6 | 茶水柜 | 规格：800\*450\*800mm  基材：采用E0级优质环保实木颗粒板，甲醛释放量≤0.5mg/100g；密度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%饰面：采用三聚氰胺面板。  封边：采用优质PVC封边条，使用高温封边机自动封边。  五金配件：采用优质进口五金配件，均经过防锈处理。 | 5 | 个 |
| 7 | ▲办公桌 | 规格：1600\*800\*750mm  基材：采用E0级优质环保实木颗粒板，甲醛释放量≤0.5mg/100g；密度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%饰面：采用三聚氰胺面板。  封边：采用优质PVC封边条，使用高温封边机自动封边。  桌腿：钢制环保静电喷涂，壁厚1.5mm；  五金配件：采用优质进口五金配件，均经过防锈处理。 | 12 | 张 |
| 8 | ▲办公椅 | 规格：常规  ★靠背采用进口龙纹特网  ★定型棉坐垫，坐感舒适  ★PU扶手面，柔软Q弹  ★2.0电镀铁架 | 12 | 把 |
| 9 | 桌前椅 | 规格：常规  ★靠背采用优质特网  ★黑色尼龙+纤注塑框架  ★固定扶手  ★电镀架2.0管壁 | 24 | 把 |
| 10 | ▲教师工作位 | 规格：1600\*1500\*1100mm  基材：采用E0级优质环保实木颗粒板，甲醛释放量≤0.5mg/100g；密度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%饰面：采用三聚氰胺面板。  ★桌面：采用25mm实木颗粒板，前后钛镁铝合金半圆设计封边，左右两侧平面铝合金封边PU覆面设计。  封边：除台面以外启天部分采用优质PVC封边条，使用高温封边机自动封边。  五金配件：采用优质进口五金配件，均经过防锈处理。 | 38 | 位 |
| 11 | ▲弓形椅1 | 规格：常规  ★靠背采用进口龙纹特网  ★定型棉坐垫，坐感舒适  ★PU扶手面，柔软Q弹  ★2.0电镀铁架 | 38 | 把 |
| 12 | ▲研究生工作位 | 规格：1200(900)\*600\*1750mm  基材：采用E0级优质环保实木颗粒板，甲醛释放量≤0.5mg/100g；密度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%饰面：采用三聚氰胺面板。  封边：采用优质PVC封边条，使用高温封边机自动封边。  桌腿：钢制环保静电喷涂，壁厚1.5mm；  五金配件：采用优质进口五金配件，均经过防锈处理。 | 176 | 位 |
| 13 | ▲弓形椅 | 规格：常规  ★靠背坐垫采用优质网布  ★黑色尼龙+H型纤注塑框架  ★自适应弹性腰托，可上下调节  ★底座定制木板，原生高弹海绵，云弹坐感  ★固定扶手  ★黑色喷涂架2.0mm管壁； | 176 | 把 |

**注：**

**（1）标记“▲”号产品为核心产品，进入评审阶段的投标单位所投核心产品品牌数量须满足三家，不满足项目需求按照废标处理；标记“★”号的技术参数要求为实质性要求，未响应或不满足指标参数的按无效响应处理。**

**（2）样品要求**

1、样品外观：外观上自行遮挡投标单位标识，禁止外漏；

2、递交时间：2021年11月19日，09:00-9:30，供应商自行考虑时效，至截止时间后不再接收样品。（截至当日9:30前送货并安装完毕）

3、联系人：游老师，15122955473。

5、样品评审：评标过程中招标人有可能对样品做破坏性试验，请知悉；

6、样品退还：

（1）未中标人须按照招标采购单位要求在接到退样品通知后五日（日历日）内将样品拆卸搬运离开，过期不按时拆卸搬运的，招标采购单位将进行处理，由此产生的一切后果由未中标单位负责；

（2）中标单位样品保留至供货完毕后退还（中标后中标单位负责将样品送至校方指定地点）。

7、样品需求如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **尺寸规格（mm）** |
| 1 | 班椅 | 1把 | 常规 |
| 2 | 班前椅 | 1把 | 常规 |
| 3 | 椭圆茶几 | 1个 | 600★400★355 |
| 4 | 办公椅 | 1把 | 常规 |
| 5 | 教师工作位桌面样块 | 1个 | 300★300★25 |